**REHABILITATION D'UN BATIMENT EXISTANT ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS**

Maître d'ouvrage : AAPEI 74 LA FERME DE CHOSAL 98 route de l'Usine - Chosal - 74350 COPPONEX

Tél. 04 50 44 12 82

Architecte : Michel DESVALLEES

78 bis Grande rue - Le Châble - 74160 BEAUMONT Tél. 04 50 04 40 27 - [m.desvallees@wanadoo.fr](mailto:m.desvallees@wanadoo.fr)

REHABILITATION D'UN BATIMENT EXISTANT SUR LE SITE DE L'ESAT LA FERME DE CHOSAL À COPPONEX DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DU PARCOURS DE DECOUVERTES SENSORIELLES DES ANIMAUX DE LA FERME ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS

# DOSSIER DE CONSULTATION - JUIN 2020

l’ espace, autour d’une déambulation de près de 300 mètres, permettra à tous les publics d’approcher les animaux de la ferme afin de mieux les connaître, mieux les respecter (bienveillance).

L’objectif est surtout de permettre la rencontre, l’émotion et le contact sensoriel avec l’animal. Les cheminements entre les différents lieux de vie et de présentation des animaux, la maison des câlins (voir lot de 1 à 7) est accessible à tous (normes PMR)

Le marché de ce lot 7 comprend la réalisation de 70 mètres linéaires de cheminement (les autres longueurs sont soit déjà réalisées, soit en filet, soit réalisées en régie par la Ferme de Chosal

Les prix unitaires s'entendent fourniture et pose.

Il n'y aura pas de compte prorata : les dépenses d'eau et d'électricité seront prises en charge par le maître d'ouvrage. Chaque entreprise sera responsable de l'enlèvement des déchets générés par les travaux de son lot compris de la gestion d'une benne si nécessaire (livraison, enlèvement, paiement)

La mise en œuvre des travaux se fera dans les règles de l'art.

LOT 09 Cheminement en hauteur sur pilotis et filets

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant HT |
| ML | 50 |  |  |
| U | 1 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | 1/ |

1. Réalisation d’un parcours aérien qui fait jonction avec la cour de la ferme (sortie) – largeur du passage en filet 140 avec platelage en bois PMR éco-label ? filet maille 50/50 mm minum 1 mètre de H (garde corps)
2. Fourniture et pose d’un escalier en bois de jonction entre la mare et la passerelle – (vérifier sur place la dimension avec les niveaux sols )

LOT 07 ELECTRICITE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant HT |
|  |  |  |  |
| TOTAL HT TVA 20,00 % TOTAL TTC | |  | |